软件使用说明

首先将示波器通道和触发模式手动设置好，步骤如下：

1. 在示波器上把连接了探头的通道设置好
2. 在示波器上设置好触发模式为“常规”。
3. 在示波器上把Math通道设置好
4. 若使用Ethernet通讯，在示波器上设置其IP地址和子网掩码。

若使用USB通讯，将USB功能设置为USBTMC。

接下来是软件的操作步骤：

1. 选择连接方式，点击Search，如果连接成功会直接显示示波器的IP地址/序列号。
2. 点击“Connect”。弹出示波器的型号等信息，说明连接成功。
3. 点击“File Browser”，选择要保存数据的文件夹。如果不点则默认生成的数据文件存在Release文件夹的上一个根目录，文件夹名称FileFold。
4. 进入其中一个Case，选择所使用的通道号。
5. 点击Run/Stop，示波器就会开始运行。每次点火结束，会显示该Case需要记录的数据
6. 再次点击Run/Stop，示波器停止。
7. 使用完毕后点击“断开”。

P.S.DLM2000的USB通讯 选择USBTMC2。DLM3000的USB通讯USBTMC2or3均可。